**ЭЛВЕС-МИКРО-К: краткая инструкция механика**

**Установка даты**

РЕ → 3 → 30 → ОПЛ →3 →ввести дату → ОПЛ → 00 (клавиша «два нуля»)

**Установка времени**

РЕ → Х → ОПЛ → ввести время → ОПЛ

**Программирование заголовка чека**

* РЕ → 4 → 30 → ОПЛ → РЕ → 00 – распечатается таблица кодов символов
* → ПВ → ПВ → ПВ → ПВ → ПВ → ВЗ → ВЗ → ВЗ → ВЗ → ОПЛ
* Код первого символа → ОПЛ
* Код второго символа → ОПЛ
* …
* Код последнего символа → ОПЛ → ПС → РЕ

**Программирование типа шрифта**

* РЕ → 4 → 30 → ОПЛ → ПВ → ВВ → ВВ → ВВ → ВВ → ОПЛ
* нажмите цифру от 0 до 7 соответствующую типу шрифта, где
	+ - 0 - стандартный шрифт (по умолчанию)
		- 1 - сжатый шрифт
		- 2 - обычный жирный шрифт
		- 3 - сжатый жирный шрифт
		- 4 - стандартный увеличенный шрифт
		- 5 - сжатый увеличенный
		- 6 - стандартный увеличенный жирный
		- 7 - сжатый увеличенный жирный
* ОПЛ → РЕ

**Яркость печати**

* РЕ → 4 → 30 → ОПЛ → ПВ → ВВ → ВВ → ОПЛ
* нажмите цифру от 1 до 9 соответствующую яркости чека, где 0 - самая тусклая 9 - самая яркая.
* ОПЛ → РЕ

**Ограничение разрядности вводимых сумм**

* РЕ → 4 → 30 → ОПЛ → ПВ → ВВ → ВВ → ВВ → ВВ → ВВ → ВВ → ОПЛ
* нажмите цифру от 3 до 8, где
	+ - 3 - кассир не сможет пробить сумму, большую чем 9 рублей, 99 копеек
		- 4 - кассир не сможет пробить сумму, большую чем 99 рублей, 99 копеек
		- 5 - кассир не сможет пробить сумму, большую чем 999 рублей, 99 копеек
		- 6 - кассир не сможет пробить сумму, большую чем 9999 рублей, 99 копеек
		- 7 - кассир не сможет пробить сумму, большую чем 99999 рублей, 99 копеек (по умолчанию)
		- 8 - кассир не сможет пробить сумму, большую чем 999999 рублей, 99 копеек
* ОПЛ → РЕ

**Автоматический вход в режим регистрации**

* РЕ → 4 → 30 → ОПЛ → ПВ
* Нажмите клавишу ВВ 20 раз.
* ОПЛ → 1 → ОПЛ → РЕ

**Отключение режима ввода даты и времени**

* РЕ → 4 → 30 → ОПЛ → ПВ
* Нажмите клавишу **ВВ**  25 раз.
* ОПЛ → 3 → 1 → ОПЛ → РЕ

**Отключаем необходимость открытия смены после утреннего входа в кассовый режим**

* РЕ → 4 → 30 → ОПЛ → ПВ
* Нажмите клавишу **ВВ**  26 раз.
* ОПЛ → 3 → ОПЛ → РЕ

**Отчеты ЭКЛЗ (по датам)**

* РЕ → 8 → 30 → ОПЛ → 4 → начальная дата → ОПЛ → конечная дата → ОПЛ
* Нажмите:
	+ - 0 – полный отчет
		- 1 – краткий отчет

**Активизация ЭКЛЗ**

РЕ → 3 → 30 → ОПЛ → 6 → ОПЛ → 00 (клавиша «два нуля»)

**Закрытие архива ЭКЛЗ**

РЕ → 3 → 30 → 7 → Х → ОПЛ → 00 (клавиша «два нуля»)

**Фискальные отчеты по датам**

* РЕ → 5 → Х → ОПЛ → 00 (клавиша «два нуля») → пароль НИ → ОПЛ
* Надмите:
	+ - 3 – краткий отчет
		- 4 –полный отчет
* Начальная дата → ОПЛ → конечная дата → ОПЛ

**Фискализация**

* РЕ → 5 → Х → ОПЛ → 00 (клавиша «два нуля») → пароль НИ → ОПЛ → 2 → ОПЛ → регистрационый номер → ОПЛ → ИНН → ОПЛ → пароль НИ → ОПЛ → 00 (клавиша «два нуля») → ОПЛ → 00

**Инициализация ККМ**

Инициализация возможна только после проведения операции Забой микросхемы таймера

* РЕ → 0 → Х → 30 → ОПЛ → 00 (клавиша «два нуля»)

**Технологическое обнуление ККМ**

Обнуление возможно только после проведения операции забой микросхемы таймера

* РЕ → 0 → ПС → 00 (клавиша «два нуля»)