**Касби-02К: инструкция по программированию**

**Программирование**

**Программирование даты**

* Нажмите несколько раз клавишу СБ, пока на индикаторе не появиться "Оператор"
* **+/→** → ВВ → 00 → ВВ → **+/→** → **+/→** → **+/→** → ВВ → ВВ → наберите дату → ВВ → опять наберите дату → ВВ

**Программирование времени**

* Нажмите несколько раз клавишу СБ, пока на индикаторе не появиться "Оператор"
* **+/→** → ВВ → 00 → ВВ → **+/→** → **+/→** → **+/→** → ВВ → 2 → ВВ → наберите время → ВВ

**программирование заголовка и окончания чека**

* Нажмите несколько раз клавишу СБ, пока на индикаторе не появиться "Оператор"
* **+/→** → ВВ → 00 → ВВ → 4 → ВВ → 3 → ВВ → наберите номер строки (всего 3) → ВВ
* наберите название организации либо ИП:
	+ клавиша КЛ - переключение типа символов, где
	− R - заглавные буквы русского алфавита;
	− r - прописные буквы русского алфавита;
	− S - символы;
	− L - латинские заглавные буквы;
	− l - латинские прописные буквы.
	+ клавиши **+/→** и **+/→**- переход от символа к символу
	+ клавиши × и ÷ - поиск необходимого символа
	+ 00 - удаление символа
* ВВ

**программирование налогов**

* Нажмите несколько раз клавишу СБ, пока на индикаторе не появиться "Оператор"
* **+/→** → ВВ → 00 → ВВ → 4 → ВВ → 4 → ВВ → наберите размер налога → ВВ

**Программирование скидки**

* Нажмите несколько раз клавишу СБ, пока на индикаторе не появиться "Оператор"
* **+/→** → ВВ → 00 → ВВ → 4 → ВВ → 5 → ВВ → наберите размер скидки в процентах → ВВ

**Программирование наценки**

* Нажмите несколько раз клавишу СБ, пока на индикаторе не появиться "Оператор"
* **+/→** → ВВ → 00 → ВВ → 4 → ВВ → 5 → ВВ → НГ → наберите размер наценки в процентах → ВВ

**ограничение цены**

* Нажмите несколько раз клавишу СБ, пока на индикаторе не появиться "Оператор"
* **+/→** → ВВ → 00 → ВВ → 4 → ВВ → 6 → ВВ
* клавишами **+/→** и **+/→** выберите максимальную сумму, которую можно пробить на кассовом аппарате
* ВВ

**программирование типов шрифтов (экономичная, сжатая или стандартная печать)**

* Нажмите несколько раз клавишу СБ, пока на индикаторе не появиться **σ Оп:\_**
* 01 → ВВ → 6 → ВВ
* клавишей **+/→**выберите тип печати
* ВВ

**яркость печати**

* Нажмите несколько раз клавишу СБ, пока на индикаторе не появиться **σ Оп:\_**
* 01 → ВВ → 5 → ВВ
* клавишами**+/→** и **+/→** выберите яркость печати
* ВВ

**Подсветка экрана**

* Нажмите несколько раз клавишу СБ, пока на индикаторе не появиться **σ Оп:\_**
* 01 → ВВ → 8 → ВВ
* клавишами**+/→** и **+/→** выберите включить либо выключить подсветку
* ВВ

**работа с безналом**

* отдельной функции пробития безнала у кассового аппарата НЕТ, поэтому под безналичный расчет обычно выделяется секция и безналичные продажи пробиваются на нее

**Программирование базы товаров и услуг**

Разрешение работать с базой товаров:

* Нажмите несколько раз клавишу СБ, пока на индикаторе не появиться "Оператор"
* **+/→** → ВВ → 00 → ВВ → 5 → ВВ → 5 → ВВ → Х → ВВ → ВВ

**добавление нового товара или услуги**

* Нажмите несколько раз клавишу СБ, пока на индикаторе не появиться "Оператор"
* **+/→** → ВВ → 00 → ВВ → 4 → ВВ → 7 → ВВ
* клавишами **+/→** и **+/→**выберите номер товара
* ВВ → введите штрих-код товара → введите номер отдела → ВВ → введите цену товара → ВВ
* введите наименование товара:
	+ клавиша КЛ - переключение типа символов, где
	− R - заглавные буквы русского алфавита;
	− r - прописные буквы русского алфавита;
	− S - символы;
	− L - латинские заглавные буквы;
	− l - латинские прописные буквы.
	+ клавиши **+/→** и **+/→**- переход от символа к символу
	+ клавиши × и ÷ - поиск необходимого символа
	+ 00 - удаление символа
* ВВ

**Работа с фискальной памятью**

**фискализация, ввод в эксплуатацию**

* Нажмите несколько раз клавишу СБ, пока на индикаторе не появиться "Оператор"
* **+/→** → **+/→** → **+/→** → ВВ → [пароль](http://spb-kassa.ru/nalogovaya_spb.html) налогового инспектора ( по умолчанию 00) → ВВ → ВВ → ВВ → введите ИНН → ВВ → введите регистрационный номер → ВВ → введите дату → ВВ → повторите ввод даты → ВВ → введите новый пароль налогового инспектора → ВВ → ВВ

**фискальные отчеты по датам / сменам полный / сокращенный**

1. Нажмите несколько раз клавишу СБ, пока на индикаторе не появиться "Оператор"
2. **+/→** → **+/→** → **+/→** → ВВ → [пароль](http://spb-kassa.ru/nalogovaya_spb.html) налогового инспектора → ВВ → **+/→** → ВВ →

**Работа с ЭКЛЗ (электронная контрольная лента защищенная)**

**Закрытие архива ЭКЛЗ:**

* Нажмите несколько раз клавишу СБ, пока на индикаторе не появиться "Оператор"
* **+/→** → **+/→** → ВВ → 00 → ВВ → **+/→** → ВВ → ВВ → ВВ

**открытие архива (активизация) ЭКЛЗ:**

* Нажмите несколько раз клавишу СБ, пока на индикаторе не появиться "Оператор"
* **+/→** → **+/→** → ВВ → 00 → ВВ → **+/→** → ВВ → ВВ → ВВ

**отчеты ЭКЛЗ по датам**

* Нажмите несколько раз клавишу СБ, пока на индикаторе не появиться "Оператор"
* +/→ → ВВ → 00 → ВВ → ВВ → 6 → ВВ → +/→ → ВВ → дата начала отчета → ВВ → дата конца отчета → ВВ

**Технологическое обнуление:**

**Тест РПЗУ:**

* Нажмите несколько раз клавишу СБ, пока на индикаторе не появиться "Оператор"
* **+/→** → **+/→** → ВВ → 00 → ВВ → ВВ → **+/→** → **+/→** → ВВ

**Техпрогон:**

* Нажмите несколько раз клавишу СБ, пока на индикаторе не появиться "Оператор"
* **+/→** → **+/→** → ВВ → 00 → ВВ → **-/←** → ВВ → СБ